第11号様式(第14条関係)　　　　　　　　　排水設備自主検査チェックリスト（完了検査時、添付）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定工事店名 | 申　請　者 | 申　請　者　住　所 | 排水設備番号 | チェック者職氏名 |  |
|  |  |  |  |
| 検　　 査　　 項　 　目 | 確認 | 検 　　査　 　項 　　目 | 確認 | 検　　 査　　 項　　 目 | 確認 |
| １　排水管 | (２)ジャバラ等によりトラップの代用をしていないか。 |  | (５)開放口（通気口）は、基準に適合しているか。 |  |
| (１)管種・口径及び勾配は設計通りか。 |  | (３)二重トラップになっていないか。 |  | ８　排水槽 |
| (２)布設位置及び深さは適当か。 |  | (４)サイホン現象は起きないか。 |  | (１)設計通りの容量があるか。 |  |
| (３)下水が滞留している箇所はないか。 |  | ４　トラップます | (２)汚水ます等への接続方法は基準に適合しているか。 |  |
| (４)スパンの途中で蛇行はないか。 |  | (１)維持管理は容易に行えるか。 |  | (３)通気は単独配管であるか。 |  |
| (５)接続漏れはないか。 |  | (２)基準に適合しているか。 |  | (４)警報装置が設置されているか。 |  |
| (６)基準外の配管はないか。 |  | ５　器具 | (５)密閉蓋を使用しているか。 |  |
| (７)既設排水管は基準に適合しているか。 |  | (１)亀裂及び破損はないか。 |  | (６)湧水槽等に接続されていないか。 |  |
| (８)管支持及び管保護は万全か。 |  | (２)正常に機能するか。 |  | ９　その他 |
| ２　掃除口 | (３)堅固に取り付けられているか。 |  | (１)器具及び材料は本市承認品であるか。 |  |
| (１)取付位置及び口径は基準に適合しているか。 |  | (４)使いやすい位置に取り付けられているか。 |  | (２)間接排水は適切か。 |  |
| (２)床仕上げ面との段差はないか。 |  | (５)漏水はないか。 |  | (３)雨排水設備との誤接はないか。 |  |
| (３)掃除口の立上り管に折れ及び倒れはないか。 |  | ６　阻集器 | (４)路面復旧の状態はよいか。 |  |
| (４)床下掃除口の場合点検口が近くにあるか。 |  | (１)設計通りの容量があるか。 |  | (５)注意板及び汚物入れはあるか。 |  |
| (５)防護及び支持は適切か。 |  | (２)基準に適合した構造であるか。 |  | (６)下水道使用（開始、休止、廃止）届出書は提出されているか。 |  |
| (６)パッキンはあるか。 |  | (３)汚水及び雨水は流入していないか。 |  | (７)維持管理について十分説明されているか。 |  |
| (７)接着漏れはないか。 |  | (４)蓋の開閉は容易に行えるか。 |  | 備　　考 |
| (８)掃除がし易いか。 |  | (５)維持管理に支障はないか。 |  |
| (９)密閉蓋を使用しているか。 |  | ７　通気 |
| (10)蓋の高さは地面より1cm程高くしてあるか。 |  | (１)取出位置及び口径は基準に適合しているか。 |  |
| (11)雨水管等が接続されていないか。 |  | (２)立管通気との接続箇所の高さは適切か。 |  |
| ３　トラップ | (３)開放口の場所は適正か。 |  |
| (１)封水深は基準に適合しているか。 |  | (４)管の支持は万全か。 |  |